**Дотримання правил безпеки під час пічного опалення**

Шановні громадяни сьогодні більшість з вас користується пічним опаленням, разом з цим почастішали випадки виникнення пожеж через несправності пічного опалення та порушення правил його експлуатації.

Пожеж від приладів опалення, якщо вони справні та експлуатуються з виконанням правил пожежної безпеки, не може бути. Якщо пожежа все ж сталась, то її причина в порушені правил експлуатації чи невиконанні інструкцій.

Небезпека пічного опалення обумовлюється тим, що кожна піч це джерело вогню. Частіше за все пожежі відбуваються з причини перегрівання печей, появи у цегляній кладці тріщин, а також в результаті застосування для розтоплювання печей горючих і легкозаймистих рідин, випаданні з топки або зольника вуглин.

**У разі користування пічним опаленням:**

- перед початком, а також протягом усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталось її займання. Очищення від сажі та різноманітного бруду необхідно провадити для опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі - не рідше одного разу на три місяці;

- біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5 х 0,7 м;

- усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;

- золу й шлак, що їх видаляють із топки, необхідно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця. Не дозволяється висипати золу й шлак поблизу будівель.

Під час експлуатації пічного опалення не допускається:

* залишати печі, які топляться, без догляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;
* користуватися печами й осередками вогню, які мають тріщини;
* розміщати паливо й інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором;
* зберігати незагашені вуглини та золу в металевому посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підставці;
* сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;
* застосовувати для розпалювання печей ЛЗР та ГР; топити вугіллям, коксом і газом печі, не пристосовані для цієї мети;
* використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топки; здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топки ;
* використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи;
* прокладати димоходи (борови) опалювальних печей поверхнею горючих основ;
* здійснювати топлення печей під час проведення у приміщеннях масових заходів;
* закріплювати на димових трубах антени телевізорів, радіоприймачів тощо;
* зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу;
* використовувати для димових труб азбестоцементні й металеві труби, влаштовувати глиноплетені та дерев'яні димоходи.

Білоцерківське РУ ГУ ДСНС України у Київській області