**Попередження пожеж під час опалювального сезону!**

Для запобігання надзвичайних ситуацій, попередження пожеж під час опалювального сезону громадяни повинні знати основні вимоги норм та правил щодо користування різними опалювальними приладами:

опалювальні установки повинні відповідати протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів;

повітронагрівальні та опалювальні прилади повинні розміщуватися так, щоб до них був забезпечений вільний доступ для огляду й очищення;

очищення димоходів та печей від сажі потрібно проводити перед початком, а також протягом всього опалювального сезону, опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі – не рідше одного разу на три місяці;

печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки (відступки) від горючих конструкцій відповідно до вимог будівельних норм не менше 38 см. від дерев’яних конструкцій перекриття горища.;

відстань від печі до товарів, стелажів, шаф та іншого обладнання повинна бути не менше 0,7 м., а від топкових отворів – не менше 1,25 м.;

біля кожної печі перед топковим отвором на підлозі повинен бути металевий лист розміром не менш 0,5х0,7 м;

на горищах усі димові труби й стіни, в яких проходять димові канали, мають бути оштукатурені.

**Під час експлуатації пічного опалення не допускається:**

• залишати печі, які топляться, без догляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;

• користуватися печами й осередками вогню, які мають тріщини;

• розміщати паливо й інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором;

• зберігати не загашені вуглини та золу в металевому посуді, встановленому на дерев’яній підлозі або горючій підставці;

• сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;

• застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті рідини; топити вугіллям, коксом і газом печі, не пристосовані для цієї мети;

• використовувати для опалення дрова, довжина яких перевищує розміри топки;

• здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топки;

• використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи;

• прокладати димоходи опалювальних печей поверхнею горючих основ;

• здійснювати топку печей під час проведення у приміщеннях масових заходів;

• закріплювати на димових трубах антени телевізорів, радіоприймачів тощо;

• зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу;

• використовувати для димових труб азбестоцементні й металеві труби, влаштовувати глиноплетені та дерев’яні димоходи.

**Під час експлуатації електронагрівальних приладів слід пам’ятати, що:**

електронагрівачі повинні вмикатися в електромережу тільки за допомогою справних штепсельних з’єднань та електророзеток заводського виготовлення з заземленими контактами;

електронагрівальні прилади повинні встановлюватись на негорючій основі;

температура зовнішньої поверхні у найбільш нагрітому місці, в нормальному режимі роботи, не повинна перевищувати 85°С (терморегулятор повинен бути відрегульований);

відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів має становити не менше 0.25 м.

встановлювати електронагрівальні прилади безпосередньо під розеткою, а також на шляхах евакуації людей;

встановлювати саморобні плавкі вставки „жучки” в апаратах захисту (запобіжниках), від коротких замикань;

використовувати електронагрівальний прилад для сушки одягу та інших матеріалів;

під’єднання декількох приладів в одну розетку;

накривати горючим матеріалом електронагрівальний прилад;

відхиляти маслонаповнені електронагрівачі від вертикалі;

використовувати електронагрівальні прилади в місцях, де їх застосування не передбачено нормативними документами чи власником підприємства;

залишати без догляду при виході з приміщення увімкнені в електромережу електронагрівальні прилади.
**Шановні громадяни будьте обачливими та пам’ятайте, що від цих порад залежить Ваше життя!**

 **Білоцерківський РВ ГУ ДСНС України у Київській області**