**Рятувальники закликають громадян бути обережними під час використання пічного опалення!**

Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення — досить поширена причина виникнення пожеж у побуті в холодну пору року. Пожеж від приборів опалення, якщо вони справні та експлуатуються з виконанням правил пожежної безпеки, не може бути. Якщо пожежа все одно сталась, то її причина ховається завжди в порушені правил експлуатації чи невиконанні інструкцій.  
  
 Небезпека пічного опалення обумовлюється тим, що кожна піч це вогнедіюче джерело. Частіше за усе пожежі відбуваються з причини перегрівання печей, появи у цегляній кладці тріщин, а також в результаті застосування для розтоплювання печей горючих і легкозаймистих рідин, випаданні з топки або зольника вуглин.

У разі користування пічним опаленням:  
  
- перед початком, а також протягом усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталось її займання. Очищення від сажі та різноманітного бруду необхідно провадити для опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі - не рідше одного разу на три місяці;  
  
- біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5 х 0,7 м;  
  
- усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;  
  
- золу й шлак, що їх видаляють із топки, необхідно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця. Не дозволяється висипати золу й шлак поблизу будівель.  
  
Під час використання пічного опалення не допускається:  
- залишати печі, які топляться, без нагляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;  
- користуватися печами, які мають тріщини;  
- розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топковим отвором;  
- зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підставці;  
- сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;  
- застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;  
- використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топки;  
- здійснювати топлення печей із відкритими дверцятами топки;  
- закріплювати на димових трубах антени телевізорів, радіоприймачів тощо;  
- зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу.  
**Шановні городяни! Дотримання цих простих правил дозволить зберегти ваше життя та  життя близьких вам людей!**

Білоцерківський РВ ГУ ДСНС у Київській області

Бабич А. В.